1. **动脉硬化装置**

1. 主要技术规格：

1.1 主要检测参数：踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、脉搏波传导速度（PWV）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。

1.2.1多普勒探头频率： 8MHz；

2.产品功能

2.1检测项目：踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV检测、微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

2.2三种血压检测方式：多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压。

2.3 PPG通道数：6个，光电容积脉搏波探头：2个；

1. **宫腔镜检查镜子**

1. 宫腔镜1个，宫腔镜直径＜3毫米

2.视向角度30度

3.有效工作长度270mm

4.有效景深范围3-100mm

5.显色指数RA≥90

6.可高温高压消毒

7.与科室现有摄像系统无需转接即可配套使用

8.内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种

1. **宫腔镜检查器械（内、外鞘）**

（一）操作镜鞘内鞘

1.可配2.9毫米宫腔镜，具有器械通道

2.连续对流式设计，保证手术视野清晰

3.快速锁定式设计，提高手术效率

4.陶瓷头绝缘设计，保证手术安全

（二）操作镜鞘外鞘

1. 可配2.9毫米宫腔镜，具有器械通道

2.连续对流式设计，保证手术视野清晰

3.快速锁定式设计，提高手术效率

4.陶瓷头绝缘设计，保证手术安全

1. **医用冷藏箱**
2. 用途：用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品、疫苗、药品、试剂等储存。
3. 参数指标：

2.1工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2有效容积：5台总容积不小于3000升。

2.3外部尺寸（深mm）：不大于760

2.4箱内顶部LED照明系统。

2.5压缩机：名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

2.6门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

2.7确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围。

1. 服务：

3.1验收合格后，整机保修不少于三年，终身维修。

3.2接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。

3.3终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

1. **高流量呼吸湿化治疗仪**
2. 主要通过鼻塞高流量气体，正压，加温加湿对有创和无创患者的辅助通气进行治疗；
3. 不需要人机配合，不需要吸呼切换。舒适感好，可以正常进食，饮水，有利于患者咳痰，气道保护。
4. **除颤仪**

1.物理规格/性能

1.1 设备轻便并具备高便携性

1.2 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能

1.3 具有防尘防水设计.

2.除颤性能

2.1 采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

2.2 从开机到放电准备时间短,安全有效。