1. **口腔数字化扫描仪（1台）**

1.满足口腔科不同治疗需求，分辨率＜0.15mm，精度要求≤20μm；

2.扫描速度快，全口时间要控制在180秒内；

3.扫描时口腔内无需特殊处理（无需喷粉、遮色），扫描每秒≥5000帧，连续扫描时间≥30分钟；

4.扫描头可高温高压消毒或浸泡消毒；

5.输出数据可兼容大多数CAD设计软件。

1. **医用空气压缩机（2台）**

1.压力范围：5.5-7.5bar;

2.总产气量≥1600L/min，单台产气量不小于860L/min；

3.体积小，性能稳定，维修率低，输出压缩空气无油，无水，无杂质；震动小，噪音低；

4.安装方便，能与现有管路相衔接；

5.维修保养方便，使用寿命超过15000小时。

1. **超声维保服务**

1.设备型号：日立 HI VISION ASCENDUS；

2.数量：2台；

3.维保期间按年计费，承诺对院方设备进行维修(维修内容包括在正常使用条件下的,所有主机损坏部件及探头)，并承担因此产生的所有费用，乙方不再支付任何费用。

4.于北京区域配备不少于三名工程师，接到报修信息后，原则上于12小时内作出响应，并于24小时内到达甲方设备现场，并于72小时内解决问题，否则提供备用机。确保甲方设备开机率达到95%，否则保修期按停机天数顺延。

5.在保修期间探头出现故障情况可提供同型号备用探头。

6.北京区域同配备不少于三名临床应用医生设备调试服务，保障设备图像达到最佳状态。