1. **静脉腔内射频闭合治疗系统**

1.输出功率范围：0-25W；

2.主机LCD屏幕为触摸屏；

3.发射频率：4MHz；

4.脉冲最长时间0.8s（±0.01s）；

5.导管参数：适用于最大20mm以内的大隐静脉射频闭合治疗，导管直径为1.9mm，长度为1190mm。

6.质保≥3年。

1. **监护仪**

1.主要技术参数：脉搏、呼吸、心率、血压、血氧、心电分析等；

2.配置移动台车；

3.质保≥3年。