1. **膨宫泵**

1 .多功能，可用于内窥镜检查和手术时，将手术液加压后输送至手术部位以达到膨腔的目的。

2.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg。

3.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。

4.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。

5.特有的气泡检测功能，可自动检测到正常工作中因任何突发问题产生的管内气泡，并自动排除气泡，避免空气栓塞，保证安全。

6.自动检测灌注液体源的空瓶状态，并提示用户更换输液袋。

7.管路RFID识别功能，保证使用者已正确安装管路。保证管路耗材的安全使用。

8.持续灌流，可保持恒压恒流。

9.膨宫管：可高温高压灭菌重复使用。

1. **宫腔镜**

（一）宫腔镜：

1.宫腔镜外径2.9毫米。

2.视向角度30度。

3.有效工作长度270mm。

4.有效景深范围3-100mm。

5.显色指数RA≥90。

6.可高温高压消毒。

7.可与科室现有摄像系统、镜鞘配套使用。

8.内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。

（二）操作镜鞘内鞘

1.配2.9毫米宫腔镜，具有器械通道。

2.连续对流式设计，保证手术视野清晰

3.快速锁定式设计，安装拆卸无需工具。

（三）操作镜鞘外鞘

1.配2.9毫米宫腔镜使用，双管设计。

2.连续对流式设计，头端具有多孔回流口。

3.快速锁定式设计，安装拆卸无需工具。

4.头端为扁圆形开口。