1. **胃镜洗消机**

1.可兼容市场主流品牌及种类内镜（如超声内镜、十二指肠镜）

2.洗消效果可稳定达到院感要求.

3.对水压无特殊要求.

4.消毒时长可满足临床需求,单次时间低于18分钟.

5.保修≥5年.