附件：服务器规格参数

|  |  |
| --- | --- |
| CPU核心数 | ≥12核 |
| CPU主频（GHz） | ≥2.1GHz |
| CPU线程数 | ＞24线程 |
| CPU实配数量 | 2颗 |
| 机架高度 | 2U |
| 主板内存槽数量（个） | 可扩展插槽数量16个 |
| 内存总容量（GB） | 256GB |
| 内存实配数量 | 8个 |
| 单条内存模块容量 | 32GB |
| 实配固态硬盘（SSD）数量及容量情况 | 实配2块480GB SSD |
| 实配机械硬盘（HDD）数量及容量情况 | 实配6块8TB HDD |
| 硬盘槽位数量（支持热插拔） | 8个 |
| RAID级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 |
| GPU卡支持情况 | 不支持 |
| 网口类型和数量（含相应光模块） | 2个1GE，2个10GE（光口） |
| 外部接口类型及数量 | 4个USB接口、2个VGA端口、1个系统/BMC串口、 1个BMC管理网口 |
| 电源模块数量 | 2个 |
| 单电源功率（瓦） | 800瓦 |
| 风扇数量 | 5个 |
| 支持的操作系统（填写至具体版本号） | Windows Server 2019、Windows Server 2022、Red Hat Enterprise Linux 9.0、VMware ESXi 7.0 U3i、CentOS 8.5 |