**技术参数**

1. 裁切方式：自动裁切；
2. 打印精度：≥1440×720dpi；
3. 打印速度：≤12秒/张（4″×6″）；
4. 喷嘴数量：≥180个喷嘴/色（×6色），总数量≥1080个喷嘴；
5. 打印墨盒：支持装载≥6色墨盒；
6. 墨盒容量：≥250ml；
7. 最小墨滴尺寸：≤2.5pl（微微升）。
8. 配套打印胶片要求：

8.1规格：卷筒式（每卷≥170张）；纸张大小：A4 ；

8.2重量：≥240g/m2；

8.3厚度：≥180μm；

8.4白度：≥90%；

8.5光泽度：≥35%；

8.6不透明度：≥95%；

8.7打印分辨率：≥1440×720dpi；

8.8纸物理特性：表面防水，抗氧化、耐保存；

8.9材质：彩片质量鲜活亮丽，全幅面打印；纸面平整洁净，无皱褶、破损、硬质块、透光点、色差等。